附件1
2026年西藏自治区新污染物环境监测项目工作需求
	一、项目要求

	名称
	需求内容

	新污染物环境监测
	（一）项目概况
西藏自治区生态环境监测中心（以下简称“区监测中心”）拟委托检测机构开展2026年度西藏自治区新污染物环境监测工作。
（二）项目预算
西藏自治区新污染物环境监测工作预算为 96.08万元。
（三）项目服务地点
中标单位所在地。
（四）项目服务内容
根据《“十五五”新污染物环境监测工作方案》要求，开展2026年西藏自治区新污染物环境监测工作。该项目为委托监测项目，由中标人负责方案编制、采样及测试、数据上传、报告编制等全流程工作，包括：
1、 开展集中式饮用水水源地样品采集及分析。对地级以上集中式饮用水水源地的样品开展新污染物采样及分析，共计18个监测点位，监测项目为全氟化合物（全氟辛基磺酸、全氟辛酸、全氟己基磺酸）、酚类化合物（壬基酚、双酚A）、邻苯二甲酸酯类化合物（邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二异丁酯）、抗生素（33项）。
2、 开展环境质量断面（点位）协同监测样品采集及分析。对七地市主要河流下游和跨界河流地表水区控断面的样品开展新污染物采样及分析，共计10个监测点位，监测项目为全氟化合物（全氟辛基磺酸、全氟辛酸、全氟己基磺酸）、酚类化合物（壬基酚、双酚A）、邻苯二甲酸酯类化合物（邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二异丁酯）。
3、 开展污染源及周边环境监测样品采集及分析。对拉萨市、日喀则市重点关注的畜禽养殖企业、城镇污水处理厂、垃圾填埋场及周边环境的样品开展新污染物采样及分析，共计21个监测点位，监测项目依据污染源产排污行业特征确定，主要为全氟化合物、邻苯二甲酸酯类、抗生素等。
4、 开展新污染物采样技术培训。为采购方提供以上监测项目采样技术培训1次，培训教师至少三人。培训教师全程参与并指导开展2026年新污染采样工作。
5、 协助采购方编制《2026西藏自治区新污染物环境监测工作方案》，新污染监测数据需通过中国环境监测总站审核并合格，监测报告需通过专家论证会验收。
（五）服务工作要求 
“※”标注的服务工作要求为符合性审查中的实质性要求，投标文件若不满足按无效投标处理
服务单位应严格按照《十五五新污染物环境监测工作方案》《2026西藏自治区新污染物环境监测工作方案》实施，严格遵循国家新污染物监测相关规范。
1、严格按照要求的时间节点完成服务任务。
2、做好新污染物环境监测数据的保密工作。
3、严格落实分析、数据审核等环节质控要求，确保监测数据真实、准确、有效。
4、最终监测点位以审核后的《2026年西藏自治区新污染环境监测方案》为准。
※5.人员要求：本项目项目负责人须为正高级工程师
（六）监督管理
1、服务单位应承担新污染物环境监测数据的保密责任（签订保密协议），不得利用本项目的数据、或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，委托方有权终止合同，并追究相关责任。
2、服务期间出现违规修改数据、弄虚作假等行为的，委托方有权终止服务合同，并追究相关责任。

	二、商务要求

	（1） 资格条件
（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
（3）本项目的特定资格要求：无
（二）报价要求
本项目实行总承包报价，报价为采购人指定服务范围内的全部价格，至少包括：
（1）服务的价格（包括人工、材料、设备等）；（2）必要的保险费用和各项税金；（3）与本项目有关的其他一切费用。采购人不再支付成交价格以外的任何费用。
（三）项目服务时间及服务地点
1、服务期限：签订合同并完成样品交接后的4个月，服务时间从样品交接完成之日起计算。
2、服务地点：采购人指定地点。
（四）服务交付时间及地点
1、交付时间：2026年12月份（若情况有变动，服务交付时间经双方友好协商后可调要求的，以国家要求为准）。
2、交付地点：西藏自治区生态环境监测中心。
（五）其他要求
供应商所提交报价应在项目预算内，且报价只能一次报出不得更改，超出项目预算的将被认定为无效报价，按作废处理。经对报价文件比较，以满足我单位采购需求确定成交供应商。
（六）合同签订要求
自发布成交结果公告之日起，中标人应与采购人于10个工作日内签订合同。中标人逾期不签订合同的，视为中标人主动放弃成交结果，由此产生的全部后果由中标人承担。
（七）付款方式
    1、采购人于采购合同签订后五个工作日内支付合同金额的60%；完成样品采集及邮寄后支付30%
    2、成果交付后，采购人向中标人支付合同余款。
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